FZLV 48V  är ett centralmatat lågvoltssystem som övervakar hänvisningsarmaturer & nödljus på armaturnivå.
Systemet är ett adresser bart, där man kan se status på varje enskild armatur.
Ex. fel på ljuskälla.

Kommunikationen sker överlagrat.  Så man styr, matar & övervakar med samma kabel.

I systemet kan man blanda armaturer för beredskapsdrift och permanentdrift på samma linje.
(Max 20 armaturer per linje).

Från centralenheten kan man sedan skicka information vidare till ex.  Fastighetens DUC.