FZLV 48V  är ett centralmatat lågvoltssystem som övervakar hänvisningsarmaturer & nödljus på armaturnivå.   
Systemet är ett adresser bart, där man kan se status på varje enskild armatur.   
Ex. fel på ljuskälla.

Kommunikationen sker överlagrat.  Så man styr, matar & övervakar med samma kabel.

I systemet kan man blanda armaturer för beredskapsdrift och permanentdrift på samma linje.   
(Max 20 armaturer per linje).   
  
Från centralenheten kan man sedan skicka information vidare till ex.  Fastighetens DUC.